tX-USB hub

주의 사항

반드시 본 사용설명서를 모두 읽은 후 제품을 사용하십시오.

제품의 분해, 개조 등을 하지 마십시오.

제품에 진동, 충격을 가하지 마십시오.

손상 되거나 피복이 벗겨진 cable은 사용하지 마십시오.

제품을 야외에서 사용하지 마십시오.

제품의 외관, 내용물, 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

기본 구성품

tX-USBhub 본체

사용 설명서

제품 사양

USB host interface port

USB 2.0 Type B connector

USB output Port

Type A USB 2.0 connector x 2

USB port power on/off switch x 2

USB interface chip set

USB 2.0 Compliant HUB controller

HS(480 Mbps), FS(12 Mbps), LS(1.5 Mbps) support

Power input

Input voltage : +6.5V ~ +9Vdc

Input current : 2A max

5.5mm OD, 2.1mm ID adaptor jack

USB port output power

Output voltage : +5.0V(+0.5V, -0.25V)

Over current protect : 0.8A at 20°C

Recommend output current : 0.5A >

Operating environment

Operating temperature : +10 ~ +30℃

Storage temperature : 0 ~ +40℃

Operating & storage humidity : 10% ~ 90%

A/S

무상 A/S

정상적인 사용 중 설계, 제조상의 결함으로 발생된 불량에 대하여 구입일로부터 1년간 A/S를 보증 합니다.

무상 A/S기간 중 이라도 천재지변 등 불가 항력적인 요인으로 인한 제품의 고장 및 파손은 무상 A/S대상에서 제외 됩니다.

유상 A/S

무상 A/S기간이 지난 제품

소비자 과실로 인한 제품의 고장

사고로 인한 제품 고장

지진, 수해, 낙뢰 등 천재지변으로 인한 제품의 고장

유상 A/S의 운송비는 소비자 부담

소비자 과실 유형

제품의 분해, 개조 등을 한 제품

사용설명에 명시된 사용방법 미 준수로 인한 불량

A/S를 의뢰하기 전 본 사용설명서와 홈페이지 제품 상세 페이지의 Q&A항목을 충분히 검토 하시기 바랍니다.